Draw each angle, θ, in standard position. Find the reference angle, α.

Label θ and α.

1) θ = 210˚ 2) θ = 95˚

3) θ =  4) θ = 

5)θ = 2470 6) θ = –2400

7) θ = 2950 8) θ = 650

9) θ = –1300 10) θ = 4500

11) θ =  12) θ = 

13) θ = 7000 14) θ = 